# Come visualizzare e modificare i valori di SSLPEER

In questa sezione viene descritto come visualizzare i valori di SSLPEER impostati e viene riportato un esempio su come modificarli.

Prima di iniziare
Verificare che il gestore code per cui si stanno modificando i valori SSLPEER sia in esecuzione.

1. Avviare il processore dei comandi WebSphere MQ. È possibile effettuare questa operazione immettendo il comando `runmqsc gestorecode` da un prompt dei comandi dove gestorecode è il nome del gestore code con cui si desidera operare.
2. Visualizzare il valore SSLPEER per ogni canale definito sul gestore code. È possibile far ciò immettendo il comando:

       DIS CHL(*) CHLTYPE SSLPEER

   L'output avrà un aspetto simile al seguente:

       AMQ8414: Visualizzazione dettagli del canale.
       CHANNEL(SYSTEM.DEF.SENDER) CHLTYPE(SDR) SSLPEER( )
       AMQ8414: Visualizzazione dettagli del canale.
       CHANNEL(SYSTEM.DEF.SERVER) CHLTYPE(SVR) SSLPEER( )
       AMQ8414: Visualizzazione dettagli del canale.
       CHANNEL(TO.QM7) CHLTYPE(CLNTCONN) SSLPEER(CN='QM7', O='IBM', C='GB',
                       L='Hursley', OU='MQ', OU='Middleware', OU='Software Group')1
       AMQ8414: Visualizzazione dettagli del canale.
       CHANNEL(TO.QM8) CHLTYPE(SVR) SSLPEER(CN='QM2', O='IBM', C='GB',
                       L='Hursley', OU='MQ', OU='Middleware', OU='Software Group')1

3. Quando l'installazione viene eseguita da WebSphere MQ Versione 5.3 Fix Pack 7 o precedenti e i valori SSLPEER contengono più nomi di OU (organizational unit), è necessario invertire l'ordine di questi nomi. Per effettuare questa operazione, è possibile utilizzare MQSC o l'interfaccia grafica di WebSphere MQ Explorer. Ad esempio, per modificare il valore SSLPEER per la definizione di canale di connessione client 'TO.QM7' nell'esempio precedente, dal prompt dei comandi di WebSphere MQ immettere:

       ALTER CHL(TO.QM7) CHLTYPE(CLNTCONN) SSLPEER(CN='QM7', O='IBM', C='GB',
                       L='Hursley', OU='Software Group', OU='Middleware', OU='MQ')1

   Nota: 1. Le righe sono state appositamente divise in modo da adattarsi alla pagina. Nell'interfaccia della riga comandi, tutti i comandi devono essere immessi su una sola riga.

Argomento principale: Passo 4: Verifica che i valori SSLPEER abbiano le voci OU correttamente ordinate