# Vzdálené úložiště

Na předchozím panelu (Připojení výchozího klastru) jste vybrali volbu nevytvářet úložiště v tomto počítači se správcem front, a proto je nyní třeba definovat, který počítač bude obsahovat správce front s úložištěm pro tento klastr. Zadejte název počítače TCP/IP (nebo adresu IP) vzdáleného počítače.

Pokud není počítač připraven na vytvoření úložiště, může to být například z těchto důvodů:

- Nainstalovali jste produkt WebSphere MQ, ale nebyl dosud nakonfigurován, nebo
- Dosud jste nenainstalovali produkt WebSphere MQ.

Nyní ještě možné definovat daný počítač jako vzdálené úložiště. Před použitím klastru je však třeba správně překonfigurovat příslušný počítač pomocí Průvodce výchozí konfigurací.
Nadřazené téma: Průvodce výchozí konfigurací