# Как просмотреть и изменить значения SSLPEER

В этом разделе описывается, как просмотреть ваши значения SSLPEER, и приводится пример изменения порядка записей в них.

Подготовка
Убедитесь, что администратор очередей, для которого будут изменяться значения SSLPEER, запущен.

1. Запустите командный процессор WebSphere MQ. Это можно сделать вводом `runmqsc queueManager` в командную строку, где queueManager - имя администратора очередей, с которым вы будете работать.
2. Просмотрите значение SSLPEER для каждого канала, определенного на этом администраторе очередей. Для этого введите

       DIS CHL(*) CHLTYPE SSLPEER

   Результат должен быть аналогичен следующим:

       AMQ8414: Просмотр сведений о канале.
       CHANNEL(SYSTEM.DEF.SENDER) CHLTYPE(SDR) SSLPEER( )
       AMQ8414: Просмотр сведений о канале.
       CHANNEL(SYSTEM.DEF.SERVER) CHLTYPE(SVR) SSLPEER( )
       AMQ8414: Просмотр сведений о канале.
       CHANNEL(TO.QM7) CHLTYPE(CLNTCONN) SSLPEER(CN='QM7', O='IBM', C='Великобритания',
                       L='Петров', OU='MQ', OU='Промежуточное ПО', OU='Группа ПО')1
       AMQ8414: Просмотр сведений о канале.
       CHANNEL(TO.QM8) CHLTYPE(SVR) SSLPEER(CN='QM2', O='IBM', C='Великобритания',
                       L='Петров', OU='MQ', OU='Промежуточное ПО', OU='Группа ПО')1

3. При установке из пакета WebSphere MQ Версия 5.3 Fix Pack 7 или более раннего, если значения SSLPEER содержат несколько названий подразделений (OU), то необходимо изменить их порядок. Для этого можно использовать MQSC или графический интерфейс WebSphere MQ Explorer. Например, для того чтобы изменить значение SSLPEER для определения канала связи клиента 'TO.QM7' в приведенном выше пример, в командном процессоре WebSphere MQ введите

       ALTER(TO.QM7) CHLTYPE(CLNTCONN) SSLPEER(CN='QM7', O='IBM', C='Великобритания',
                       L='Петров', OU='Группа ПО', OU='Промежуточное ПО', OU='MQ')1

   Прим.: 1. Строки перенесены специально, чтобы они вместились на странице. В интерфейс командной строки все должно вводиться в одну строку; на дисплее экрана перенос строки возможен.

На уровень выше: Этап 4: Проверка правильности упорядочения записей подразделений (OU) в значениях SSLPEER