# 在“远程管理向导”中创建 TCP/IP 侦听器

如果以前在您的计算机上安装了 WebSphere® MQ 队列管理器，那么安装程序必须迁移这些队列管理器。

在上一个面板中，您已选择了那些队列管理器中的一个或多个，通过创建所需的通道，由 V5.3 队列管理器对它（们）启用远程管理。

为了使通道工作，每个队列管理器还必须有 TCP/IP 侦听器。此列表显示了您所选择的用于远程管理的队列管理器，它们还没有 TCP/IP 侦听器。

依次选择每个队列管理器，并输入 TCP/IP 端口号。

如果您要对一个侦听器运行多个队列管理器，那么您必须对每个侦听器使用不同的端口号。指定不同于缺省值 1414 的号码。

注： 在要管理此队列管理器的远程计算机上，在“显示/隐藏队列管理器”对话框中必须指定此同一端口号。有关更多信息，请参阅：WebSphere MQ 资源管理器帮助中的在 WebSphere MQ 资源管理器中显示和隐藏队列管理器主题。

在单击下一步之前，检查列表中的每个队列管理器旁边是否都有一个端口号。（如果任何一个端口号未被指定，那么将不会为此队列管理器创建侦听器）。

父主题： 远程管理向导