# Postup zobrazení a změny hodnot SSLPEER

Tento oddíl popisuje způsob zobrazení nastavených hodnot SSLPEER a uvádí příklad možné změny.

Než začnete
Ujistěte se, zda je spuštěn správce front, u kterého chcete změnit hodnoty SSLPEER.

1. Spusťte příkazový procesor produktu WebSphere MQ. Tuto akci můžete provést zadáním příkazu `runmqsc správce_front` na příkazovém řádku, kde správce_front představuje název správce front, se kterým chcete pracovat.
2. Zobrazte hodnotu SSLPEER u každého kanálu definovaného ve správci front. Tuto operaci můžete provést následujícím způsobem:

       DIS CHL(*) CHLTYPE SSLPEER

   Výstup by měl vypadat přibližně takto:

       AMQ8414: Zobrazit podrobnosti kanálu.
       CHANNEL(SYSTEM.DEF.SENDER) CHLTYPE(SDR) SSLPEER( )
       AMQ8414: Zobrazit podrobnosti kanálu.
       CHANNEL(SYSTEM.DEF.SERVER) CHLTYPE(SVR) SSLPEER( )
       AMQ8414: Zobrazit podrobnosti kanálu.
       CHANNEL(TO.QM7) CHLTYPE(CLNTCONN) SSLPEER(CN='QM7', O='IBM', C='GB',
                       L='Hursley', OU='MQ', OU='Middleware', OU='Software Group')1
       AMQ8414: Zobrazit podrobnosti kanálu.
       CHANNEL(TO.QM8) CHLTYPE(SVR) SSLPEER(CN='QM2', O='IBM', C='GB',
                       L='Hursley', OU='MQ', OU='Middleware', OU='Software Group')1

3. Pokud instalace pochází z opravy FixPack 7 nebo dřívější produktu WebSphere MQ verze 5.3 a hodnoty SSLPEER obsahují více názvů organizačních jednotek (OU), bude třeba obrátit řazení těchto názvů. K tomu můžete použít MQSC nebo grafické rozhraní Průzkumníka produktu WebSphere MQ. Chcete-li například změnit hodnotu SSLPEER u definice kanálu klientského připojení 'TO.QM7' ve výše uvedeném příkladu, zadejte na řádek příkazového procesoru produktu WebSphere MQ příkaz

       ALTER CHL(TO.QM7) CHLTYPE(CLNTCONN) SSLPEER(CN='QM7', O='IBM', C='GB',
                       L='Hursley', OU='Software Group', OU='Middleware', OU='MQ')1

   Poznámka: 1. Tyto řádky byly úmyslně rozděleny, aby se vešly na stránku. V rozhraní příkazového řádku by se vše mělo zobrazit na jednom řádku, pokud velikost obrazovky nezpůsobí zalomení řádků.

Nadřazené téma: Krok 4: Ověření správného seřazení položek organizační jednotky pro hodnoty SSLPEER