# 如何顯示與變更 SSLPEER 值

本節說明如何顯示您所設定的 SSLPEER 值，以及舉例說明如何變更這些值。

開始之前
請確定您要變更其 SSLPEER 值的佇列管理程式正在執行。

1. 啟動 WebSphere® MQ 指令處理器。 其做法是在命令提示字元下輸入 `runmqsc queueManager`；其中 queueManager 為您要使用的佇列管理程式名稱。
2. 顯示定義在佇列管理程式上之每一個通道的 SSLPEER 值。 其做法是輸入：

       DIS CHL(*) CHLTYPE SSLPEER

   其輸出應類似如下：

       AMQ8414: 顯示通道詳細資料。
       CHANNEL(SYSTEM.DEF.SENDER) CHLTYPE(SDR) SSLPEER( )
       AMQ8414: 顯示通道詳細資料。
       CHANNEL(SYSTEM.DEF.SERVER) CHLTYPE(SVR) SSLPEER( )
       AMQ8414: 顯示通道詳細資料。
       CHANNEL(TO.QM7) CHLTYPE(CLNTCONN) SSLPEER(CN='QM7', O='IBM', C='GB',
                       L='Hursley', OU='MQ', OU='Middleware', OU='Software Group')1
       AMQ8414: 顯示通道詳細資料。
       CHANNEL(TO.QM8) CHLTYPE(SVR) SSLPEER(CN='QM2', O='IBM', C='GB',
                       L='Hursley', OU='MQ', OU='Middleware', OU='Software Group')1

3. 如果是從 WebSphere MQ5.3 版 Fix Pack 7（或更舊版本）進行安裝，且 SSLPEER 值含有多個組織單位名稱 (OU)，則您必須以反向順序來指定這些名稱。 您可以使用 MQSC 或「WebSphere MQ 探險家」圖形介面來執行此動作。 舉例來說，若要變更上例中之用戶端連線通道定義 'TO.QM7' 的 SSLPEER 值，請在 WebSphere MQ 指令處理器提示下輸入：

       ALTER CHL(TO.QM7) CHLTYPE(CLNTCONN) SSLPEER(CN='QM7', O='IBM', C='GB',
                       L='Hursley', OU='Software Group', OU='Middleware', OU='MQ')1

   註: 1. 為了配合頁面大小，刻意將這些字行拆成數行。在指令行介面中，除非顯示畫面強迫在畫面中折行，這些字行應以單行出現。

上層主題: 步驟 4：確定 SSLPEER 值的組織單位項目順序正確